



Монтаж забора


1. Подготовить площадку и инструмент
2. Выкопать/пробурить отверстия глубиной 500-700мм и диаметром 150-250мм




1. Рекомендуемое расстояние между центрами отверстий 2500мм




1. Установить по уровню столбы из профтрубы 40х40
2. Забетонировать столбы в углублениях



1. Закрепить на столбах горизонтальные прогоны из профтрубы 40х20мм
2. Выдержать расстояние между горизонтальными прогонами:

- При высоте забора 1,25м = 765мм

- При высоте забора 1,5м = 1015мм

1. Монтируем на готовое основание секции забора.